Primera página Regresar Siguiente Última página Resumen Imagen

# Trabajo Futuro

- ## Ejecutar las simulaciones en diversas arquitecturas de computadoras: equipos multiprocesadores, HP (HP-UX), IBM (AIX), etc.

- ## Utilizar un switch Ethernet en lugar de un hub para evitar que conexiones independientes degraden el rendimiento global de la red. Ejecutar las simulaciones en redes que no sean broadcast (por ejemplo token-ring o ATM).

- ## Implementar nuevos protocolos de MFR Global. Ejemplos:

  - Que se suspendan a los n objetos con más rollbacks (en lugar de a uno solo)
  - Que se demore al objeto que más rollbacks sufrió sólo si supera un umbral de rollbacks preestablecido, como MFRL.

- ## Implementar el protocolo MFR Global por Pasos. Se comportaría como el MFR Local por pasos, en donde un proceso lógico se demora hasta una cantidad fija de pasos, en lugar de todo el período de chequeo de rollbacks.

- ## Utilizar diferentes valores de N para las simulaciones de Modelo Frecuencia de Rollback Local por Pasos (se utilizó N=10 ciclos de simulación).

- ## Especificar y programar simulaciones “grandes”. Todas las probadas en este trabajo son de pequeña escala, pero puede ser un trabajo arduo e interesante simular sistemas voluminosos y de mucha interacción, como, por ejemplo, el tránsito de una ciudad.